




Rozložení krovů na ploše střechy




Betonový věnec na stávajícím zdivu s roxorovou výztuží a ukotvením cca 80 cm do původního zdiva




Půdorys obvodového zdiva



Sestavení krovů na pozednicích



Štít severní strana vyzděná z itongu



Štít jižní strana vyzděna z použitých cihel