Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
A
13 ks
19 930,00 Kč
259 090,00 Kč

Systém:	Salamander STREAMLINE
Rám: 	SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 	3 * elegant 80mm-5kom.otv.dovnitř
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/REN 1379
Těsnění:	Šedé/Šedé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	E080	600	O levé
2	E080	600	O pravé
3	E080	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	kulaté
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1870	x 	1670 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.123	;Hmotnost:	127
1 x 1,930 m
500mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 500 mm
1 246,00
16 198,00
1 x 1 ks
ClimActiv Bílý (rámová část)
213,00
2 769,00
1 x 1 ks
ClimActiv bílý - ovládací křídlová část
213,00
2 769,00
A.
18 ks
16 457,00 Kč
296 226,00 Kč

Systém:	Salamander STREAMLINE
Rám: 	SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 	3 * elegant 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva:	Bílá
Těsnění:	Šedé/Šedé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	E080	600	O levé
2	E080	600	O pravé
3	E080	600	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	kulaté
Odvodnění:	dopředu                     
barevná variant:
bílá z obou stran
Rozměr: 	1870	x 	1670 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	3.123	;Hmotnost:	127
1 x 1,930 m
500mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 500 mm
1 246,00
22 428,00
1 x 1 ks
ClimActiv Bílý (rámová část)
213,00
3 834,00
1 x 1 ks
ClimActiv bílý - ovládací křídlová část
213,00
3 834,00

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
B
2 ks
25 514,00 Kč
51 028,00 Kč

Systém:	Salamander STREAMLINE
Rám: 	SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 	3 * elegant 80mm-5kom.otv.dovnitř 
	bez křídla
	interiér  /  exteriér
Barva:	Bílá/REN 1379
Těsnění:	Šedé/Šedé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	E080	600	O levé
2	F		Pevné bez křídla
3	E080	1050	OS pravé - mikroventilace
4	E080	600	O pravé
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
4.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Spojení: 	2 * SL spojení I 10cm4
Zaskl.lišty: 	kulaté
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	1840	x 	2500 mm	Počet rám.profilů:	12	;Plocha:	3.784	;Hmotnost:	161
2 x 0,550 m
500mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 500 mm
475,00
1 900,00
1 x 1 ks
ClimActiv Bílý (rámová část)
213,00
426,00
1 x 1 ks
ClimActiv bílý - ovládací křídlová část
213,00
426,00
G
8 ks
3 450,00 Kč
27 600,00 Kč

Systém:	Salamander STREAMLINE
Rám: 	SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 	elegant 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva:	Bílá
Těsnění:	Šedé/Šedé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	E080	125	OS pravé - mikroventilace
pole	 tl.	výplň
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
Zaskl.lišty: 	kulaté
Odvodnění:	dopředu                     
Rozměr: 	410	x 	500 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.205	;Hmotnost:	10
1 x 0,750 m
F5026 Krycí lišta 50mm rovná nalepovací RAL9016 
(balení po 6m)
79,00
632,00

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
D
3 ks
32 515,00 Kč
97 545,00 Kč

Systém:	Salamander STREAMLINE
Rám: 	SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 	2 * bez křídla 
	standard 104mm-5kom.otv.VEN
Barva:	Bílá
Těsnění:	Šedé/Šedé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	F		Pevné bez křídla
2	104.T	1050	O levé kl+kl+FAB, panty Dr.HAHN
3	F		Pevné bez křídla
pole	 tl.	výplň	
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
Spojení: 	SL spojení I 10cm4
Zaskl.lišty: 	kulaté
Odvodnění:	dopředu                     
schodišťová sestava
1-4.NP
balkonové dveře otevíravé ven + klika/klika (FAB)

pohled na sestavu z exteriéru
Rozměr: 	1450	x 	2910 mm	Počet rám.profilů:	8	;Plocha:	4.220	;Hmotnost:	160
D.
1 ks
47 036,00 Kč
47 036,00 Kč

Systém:	Salamander STREAMLINE
Rám: 	SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 	elegant 80mm-5kom.otv.dovnitř 
	2 * bez křídla 
	standard 104mm-5kom.otv.VEN
Barva:	Bílá
Těsnění:	Šedé/Šedé
Kování:	Maco Multi MATIC KS (Standard)
kř.	profil	klika	
1	E080		Pákový ovladač vpravo
2	F		Pevné bez křídla
3	104.T	1050	O levé kl+kl+FAB, panty Dr.HAHN
4	F		Pevné bez křídla
pole	 tl.	výplň	
1.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
2.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
3.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
4.1	40	Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6+	MATELUX bílý 4 mm
Spojení: 	2 * SL spojení I 10cm4
Zaskl.lišty: 	kulaté
Odvodnění:	dopředu                     
schodišťová sestava
5.NP
balkonové dveře otevíravé ven + klika/klika (FAB)

pohled na sestavu z exteriéru
Rozměr: 	1450	x 	4200 mm	Počet rám.profilů:	12	;Plocha:	6.090	;Hmotnost:	233
1 x 1 ks
Pákový ovladač 6m BÍLÝ
1 826,00
1 826,00

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
*
1  x 
45 ks
0,00 Kč
0,00 Kč
Přehled:
Obvod
316,672 m
Počet oken
54 ks
Počet skel
122 ks
Obvod bez spojů
288,860 m
Plocha oken
124,50 m²
1 x 81,21 m²
Plocha skel