Poptáváme regálové a celoplošné záchytné vany na podlahu opatřené mřížovým roštem pro skladování hořlavých kapalin a látek všech tříd ohrožení vody. Termín realizace 1.Q. 2020

Materiál: ocel

Povrchová úprava: žárové zinkování

Nosnost: 1,2 t/m2

Určeno pro skladování nádob o max. objemu 200l

Rozměry:

Regálové záchytné vany:

Sklad 20°C

* 2ks 1810(A) x 1000(C) x 300mm
* 2ks 2710(A) x 1000(C) x 300mm
* 2ks 3610(A) x 1000(C) x 300mm

Sklad 15°C

* 1ks 2560(A) x 1000(C) x 300mm
* 1ks 1810(A) x 1000(C) x 300mm
* 1ks 2710(A) x 1000(C) x 300mm
* 2ks 2700(A) x 1000(C) x 300mm

Celoplošná záchytná vana:

* 7080 x 1300 x 100mm





