**Předběžné parametry stavby RD Skřípov**

RD přízemní 4+KK

Střecha valbová

Stavební materiál: BETONG s vnitřní tepelnou izolací

Nízkoenergetický dům

Zastvěná plocha: cca 120 m2

Podlahová plocha: cca 100 m2

Zákady:základové pásy - spodní odvětrávání