podsklepená část domu : 
okna :
- 48 (š) x 45 (v) cm okno č.1
- 83 (š) x 64 (v) cm okno č.2
- 80 (š) x 77 (v) cm okno č.3
- 82 (š) x 66 (v) cm  okno č.4
- 82 (š) x 66 (v) cm  okno č.5
- 82 (š) x 66 (v) cm  okno č.6
- 80 (š) x 75 (v) cm  okno č.7
- 80 (š) x 75 (v) cm  okno č.8
Dveře : 
- 100 (š) x 203 (v) cm včetně prahu a zárubní  - vstupní dveře (hlavní)  dveře č.2
-232 (š) x 184 (v) cm vrata do garáže dveře č.3
- 60 (š) x 100 (v) cm dvířka pod schodiště (samotné dveře) dveře č.1
- 65 (š) x 152 (v) cm dvířka pod předsíň (vzadu venku) dveře č.4

přízemí :
-  190 (š) x 132 (v) cm  okno č.9
- 180 (š) x 70 (v) cm koupelna (spojení dvou oken 73x70, šířka přibližná)  okna č. 10 + č.11
- 193 (š) x 150 (v) cm  okno č.12
- 193 (š) x 150 (v) cm  okno č.13
- 193 (š) x 225 (v) cm – dveře na terasu ( dle možností posuvné nebo klasické ) okno č.14
- 73 (š) x 70 (v) cm  okno č.15
- 73 (š) x 70 (v) cm  okno č.16
- 73 (š) x 70 (v) cm  okno č.17
- 193 (š) x 150 (v) cm  okno č.18
1. nadzemní patro :
- 132 (š) x 135 (v) cm  okno č.19
- 132 (š) x 135 (v) cm  okno č.20
- 132 (š) x 135 (v) cm  okno č.21
- 192 (š) x 135 (v) cm  okno č.22
- 70 (š) x 40 (v) cm  okno č.23
- 192 (š) x 135 (v) cm okno č.24
- 44 (š) x 55 (v) cm  okno č.25
- 44 (š) x 55 (v) cm  okno č.26
půda :
- 62 (š) x 110 (v) cm  okno č.27
- průměr 35 cm kulaté okno bez otevírání  okno č.28
- 56 (š) x 56 (v) cm okenní poklop na střeše okno č.29

š … šířka
v … výška
všechny údaje jsou v centimetrech
- vrata do garáže jsou nízké, pouze 185 cm – auto zde parkovat nebudu, řešení buď dvoukřídlé dveře nebo roleta manuální ( nevím zda je technicky možné ) – uvnitř je výška cca 195 cm
- okna v podsklepené části nemusí splňovat vysoké standardy zateplení, stačí dvojsklo a podobně ( případně rozkalkulovat zvlášť tyto okna v podsklepené části )
- dveře pod schodištěm (DV č.1)a pod předsíni (DV č.4) stačí jednoduché plné, nemusí splňovat vysoké standarty na zateplení, jsou to pouze skladovací prostory, neprůchozí.
- dveře na terasu vzniknou zvětšením stávajícího okna ( 193 x 150 cm )