**Poptávám dodávku a montáž plastových oken a vchodových dvěří v následně uvedené specifikaci:**

Profil stavební hloubky min. 70 mm. Má-li firma ve výrobním programu profily hloubky 80mm a větším, bude navržení těchto profilů při hodnocení nabídky zohledněno. Třída tloušťky vnější stěny „A“. Plastový profil pouze s použitím nových surovin, bez použití recyklovaného materiálu.

Provedení oboustranně bílé, součástí dodávky vniřní parapety s bočnicemi v bílém provedení. Těsnění dorazové, světlý odstín (např. šedé). Obvodové kování. Zasklení izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K. Kliky a štítky ve standardním provedení.

Předmětem dodávky a montáže jsou rovněž vnitřní horizontální lamelové žaluzie v oboustranně bílém provedení (krom oken 600x600mm), lamela š. 25mm.

Předmětem poptávky je vybourání stavajících zdvojených oken a vchodových dveří osazených do ocelové zárubně, vč. likvidace odpadu. V souvislosti s provedením fasády domu vč. ostění oken a dveží v omítce ze škrábaného břízolitu musí být bourací práce provedeny šetrně tak, aby nedošlo k viditelnému počkození omátky vnějšího ostění.

Montáž na turbošrouby (ostění z cihel), připojovací spára ostění a rámu oken a dveří těsněna kvalitní PU pěnou s nízkou nasákavostí. Pokud bude nabídkou navrženo těsnění připojovací spáry dle ČSN (illbruck), bude toto při hodnocení nabídky zohledněno.

Důraz je kladen na kvalitně provedené přisazení osazovacímu profilu okna ke stávajícímu vnějšímu plechovému parapetu a dokonalé zatěsnění detailu styku okna a parapetu vhodným tmelem.

Zednické začištění vnitřního ostění a začištění po montáži vnitřních parapetů není předmětem poptávky.

Nabídky budou hodnoceny na základě dosažené hodnoty poměru **ceny / kvality technického řešení**. (hodnota Ug celého okna/dveří, řešení přípojovací spáry rámu a ostění a pod.)

Poptávající přípouští předložení variantních návrhů.

Poptávající preferuje nabídky společností, které výrobu oken a dveří zajišťují vlastní kapacitou a montážní firmy s ověřitelnou historií a referencemi.



**1 ks** do stavebního otvoru 2100 mm x 1200 mm, vnitřní parapet š. 200 mm, vnitřní žaluzie

****

**2 ks** do stavebního otvoru 2100 mm x 1500 mm, vnitřní parapet š. 200 mm, vnitřní žaluzie

****

**3 ks** do stavebního otvoru 1500 mm x 1500 mm, vnitřní parapet 1 ks š. 200 mm, 2 ks š. 350mm, vnitřní žaluzie

****

**1 ks** do stavebního otvoru 1200 mm x 1200 mm, vnitřní parapet š. 200 mm, vnitřní žaluzie

****

**3 ks** do stavebního otvoru 600 mm x 600 mm, vnitřní parapet 2 ks š. 200 mm, 1 ks š. 350mm, 1 ks zasklení čirým sklem, 2 ks zasklení reliéfovaným sklem

****

**1 ks** dveře vchodové dovnitř otevíravé do stavebního otvoru 950 mm x 2000 mm



**1 ks** dveřní výplň ke vchodovým dveřím, min. tl. 24mm, oboustranně bílé provedení, zasklení ornamentálním sklem (členění zasklené plochy je pouze orientační), třída standard