Soupis plastových oken a dveří
       Š   x  V     
Okno  240  x  150 …………………….2x + žal. + 2x síť ve větračce 
Okno  150  x  150 …………………….6x + žal. + 5x síť ve větračce 
Okno  120  x  150 ……………………. 2x + žal.
Okno   90  x  150 ……………………..1x + žal.  + síť ve větračce
Okno   90  x  120 ………………………1x + žal  + síť ve větračce
Okno   60  x  150 ……………………….1x
Okno   90  x  120…………………………1x +žal  + síť ve větračce   
Balkonové dveře spojené s oknem 150x150,  90 x 220 + žal. - otv. dovnitř  +  dveře ze síťoviny pravé,otv. ven
Vchodové dveře pravé otv. dovnitř, křídlo šíře 90, levé prosklení cca 50cm, 140 x 220, 
Hloubka venkovních parapetů ………….220 mm
Hloubka vnitřních parapetů………………120 mm
Barva vnitřních oken a parapetů………………………….bílá
Barva vnějších oken a parapetů…………………………..hnědá dle Vašeho vzorníku 
Pokud možno oddělávací sítě ve větračkách. (na zimu)
Trojsklo. 
Okna 150x150- půlená,levá otvíravá, pravá strana otvíravá a sklopná jen jako větračka
Okna 240x150- půlená, levá otvíravá, pravá strana otvíravá a sklopná jen jako větračka
Okna 90x150 a 60x 150 a 90x120 – otvíravá a sklopná jen jako větračka
Okna 120x150 potřebuji poradit jestli v celá nebo půlená.
Termín výměny : duben 2016