**Samonosná motorizovaná brána**

Prosím o nabídku na samonosnou bránu s pohonem včetně branky.

*Parametry brána:*

Vnitřní šířka vjezdu: 5500 mm

Výška brány: cca 1900 mm

Celková výška: 2000 mm

Výška brány nad terénem: cca 80 mm.

Brána bude v mírném sklonu 2,5% od dojezdového sloupku (nejvyšší bod)

Rám brány: Jackel 60 mm (tl. 6 mm)

Povrchová úprava: Žárový zinek + RAL 6005

Výplň: jackel 25 mm, rozteče cca 120 mm

Otvírání do levé strany ve směru jízdy

Dojezdový sloupek bude sloužit i pro branku

Včetně pohonu:

- dodat počet ovladačů, vč. ceny za kus ovladače navíc

- GSM modul

*Branka:*

Vnitřní šířka: 1300 mm

Výška: 2000 mm

Výplň Jackel 25 mm, rozteče cca 120 mm

Úprava: Žárový zinek + RAL 6005

Nabídky prosím včetně ceny montáže.

Prosím ceny jednotlivých položek. Uvést dodací lhůty a dobu realizace.

Doplnit stavební připravenost a požadavky na přívod elektřiny.

Investor zajistí betonovou patku pro nosný sloup brány a dorazový sloupek.

Nabídky zasílat vč. referencí.

V případě zájmu uvítám osobní schůzku přímo v místě stavby po předchozí domluvě.