Popis:

šírka x výška (mm)

1750 x 1500 - dvojkrídlové (otváráve a otváravé-sklopné krídlo) predelené v strede

2000 x 1500 - dvojkrídlové (otváráve a otváravé-sklopné krídlo) predelené v strede

1000 x 1000 - jednokrídlové okno + 1000 x 2330 balkónové dvere (okno aj dvere otváravo-sklopné a navzájom spojené) - klasický balkonovy otvor tvaru L

1220 x 1250 - jednokrídlové okno (otváravo- sklopné)

600 x 750 - jednokrídlové okno (otváravo- sklopné)

1000 x 1000 - jednokrídlové okno (otváravo- sklopné)

800 x 750 - jednokrídlové okno (otváravo - sklopné)

1020 x 2050 francúzske okno (otváravo - sklopné)

1020 x 2050 francúzske okno (otváravo - sklopné)

1410 x 1500 jednokrídlové okno (otváravo - sklopné)

1410 x 1500 jednokrídlové okno (otváravo - sklopné)

1220 x 750 - garážové okno - sklopné

1220 x 750 - garážové okno - sklopné

- trojsklo, vnútorna farba biela, vonkajšia F4363042 príp. tmavý dub

- profil od štandardnej kvality až pre nízkoenergetické domy

Dvere vo farbe okien:

1000 x 2080 - hlavné vchodové dvere

900 x 2000 - bočné dveré z garáže - tie isté ako vchodové ale bez zasklenia (zachovaný výrez - profil, ale namiesto skla - výplň)

900 x 2000 - zadné dvere z garáže - hladke

Garažová brána

2550 x 2180 - výsuvná classic (štyri sekcie)

2016-08-15