Popis:

- pripojenie nových svietidiel umelého osvetlenia na jednotlivých podestách schodišťa + vstupné chodby – t. j. LED svietidlá (microwave sensor),

- pripojenie nových svietidiel umelého osvetlenia chodby suterén - tzv. pivničné svietidlá novými káblami; pripojenie novej kabeláže pre pivničné kobky

- nové zásuvkové rozvody (servis) a svetelný rozvod v priestore klubovne

- nový hlavný prívod – ukončiť v novej skrinke

- nový hlavný prívod zo stúpacieho vedenia z prízemia do suterénu - nová poistková skrinka Sp, kde budú rozistené hlavné prívody do R1 a R2;

- výmena tlačidiel s piktogramom zvončeka – zjednotenie vzhľadu schodi5t'ovych priestorov;

- na prízemí zrušit jestvuj. prázdnu skrinku pri RE pre spoločnú spotrebu objektu, premiestniť jestvuj. elektromerové rozvádzače

2016-09-12