**VARIANTA 1.**

STRANA - A:

Zasklenenie altánka po bokoch fix, otváranie po drážkach (kolajniciach) do strán, priechodnosť min.200cm

šírka 461 x výška 211 cm

**VARIANTA 2.**

STRANA - A:

Zasklenenie altánka na ľavej strane fix, otváranie po drážkach (kolajniciach) do strány, priechodnosť min.300cm

šírka 461 x výška 211 cm

STRANA - B:

Zasklenenie altánka ľavá strana fix, otváranie po drážkach (kolajniciach) do strány, priechodnosť min.100cm

šírka 313 x výška 211 cm