250

150

přepážka + překrytí

Morčatárna

* jen návrh hrubé představy k upřesnění parametrů a posouzení reálnosti
* pro představu přiloženo foto jiné realizace
* vnitřky dno a stěny do výšky 100 mm polepeny linoleem – viz pro představu přiložené foto
* materiál v této fázi není rozhodující, prosím nacenit dle Vašeho názoru vhodný + zvlášť cenu za práci, dopravu a montáž v Brně
* plexisklo by mělo být osazeno v drážce
* horní 2 patra s přepážkou, ve které bude průchozí otvor

2100

400

400

400

500

500

400

300

700

600