**TĚRLICKO - OPLOCENÍ POZEMKU**

**Oplocení pozemku ze tří stran**

**Horní Těrlicko směrem na Bludovický kopec**

**Investor má k dispozici:**

* Dřevěné latě 5cm x 1,5m
* Dřevěné hranoly 10x4cm x 2,5m
* Pletivo Zn, 150cm, cca 50m (použití není podmínkou)

Požadavek na zpracování rozpočtu ve třech variantách

I.varianta

1. Odstranění stávajícího oplocení z pletiva v délce 61m.
2. Úprava terénu
3. Část A- dřevěné latě s podhrabovými deskami výška 20cm, (předpoklad rozteče sloupků 2,5m)

Délka 25+13 m=38m, výška celková 1,5m

1. Část B –svařované plotové panely např. typu Nylofor v provedení:

Velikost oka max.20x6cm, průměr drátu min.3,8mm, délka 2,5m, Zinek + PVC nebo komaxit –zelená barva

Podhrabová deska výšky min.20cm

Délka 78m, výška celková 1,5m

Z toho jeden sloupek demontovatelný pro možnost průjezdu.

1. Branka FAB v provedení plot.panelů, šířka min. 0,9m, výška 1,5m
2. Brána křídlová FAB v provedení plot.panelů, šířka min.3,5m, výška 1,5m

II.vaianta

1. Odstranění stávajícího oplocení z pletiva v délce 61m.
2. Úprava terénu
3. Část A- dřevěné latě s podhrabovými deskami výška 20cm, (předpoklad rozteče sloupků 2,5m)

Délka 25+13 m=38m, výška celková 1,5m

1. Část B –pletivo v provedení:
2. Průměr drátu min.1,7mm, celkový pr.2,5mm, Zinek + PVC –zelená barva

Podhrabová deska výšky min.20cm

Délka 78m, výška celková 1,5m

1. Branka FAB s výplní z pletiva, šířka min. 0,9m, výška 1,5m
2. Brána křídlová FAB - pletivo, šířka min.3,5m, výška 1,5m
3. Brána křídlová oko - pletivo, šířka min.4m, výška 1,5m

III.vaianta

1. Odstranění stávajícího oplocení z pletiva v délce 61m.
2. Úprava terénu
3. Část A- dřevěné latě s podhrabovými deskami výška 20cm, (předpoklad rozteče sloupků 2,5m)

Délka 25+13 m=38m, výška celková 1,5m

1. Část B –pletivo vlastní Zn, výška 150cm

Délka 78m, výška celková 1,5m

1. Branka FAB s výplní z pletiva-zelená, šířka min. 0,9m, výška 1,5m
2. Brána křídlová FAB - pletivo-zelená, šířka min.3,5m, výška 1,5m
3. Brána křídlová oko – pletivo-zelená, šířka min.4m, výška 1,5m

Část A dřevěné latě, podhrab.desky

13m + 25m, rovinatý pozemek

A

22,4m

20,6m

6,4m

Branka

Brána

Část B

spád pozemku

cca6 až 7cm/m

Brána s okem,nebo demontovatelné pole

20,6m

Rovinný pozemek