Co poptáváme:


* Odstranění nátěrů (opálení) u vnějších okenních křídel + vnější rám oken
* Vytmelení případných nerovností
* Případná výměna okapniček u vnějších křídel (u oken kde bude potřeba, pro nabídku počítejte cca 50% oken)
* Základní nátěr + vrchní nátěr v odstínu RAL1015
* Pokud bude třeba, přetmelit popřípadě přesklít/přetmelit, všechna okna nejsou v identickém stavu (pro nabídku počítejte cca 50% oken )
* Kování u oken bude řešeno individuálně tam kde je nefunkční (pro nabídku počítejte cca 20% oken)

SVJ platí vnější křídla + příslušný rám, v případě zájmu vlastníka bytu se provede repase i vnitřních křídel včetně příslušného rámu. Detaily bychom dohodli při prohlídce

Celkem předpokládáme cca 20ks (přední trakt) až cca 40ks (přední + zadní trakt) oken (podle nabídkové ceny). Popřípadě lze rozdělit na 2 etapy.

Nákres oken - rozměr je cca 110x210 cm

Fotodokumentace: (přiložený detail okna dokumentuje stav horší části oken, část oken je v mnohem lepším stavu)



**.**

