|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | SCHÉMA | POZNÁMKA | POČET KUSŮ |
| O1 |   | typ: oknorozměr: 105x1050 mm vč. podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním sklem, odstín bíláspecifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,1 W/m2K, g=0,5, Ug=1,0 W/m2Kpozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 3166 ksčp. 317, 318, 31912 kscelkem 18 ks |
| O2 |   | typ: oknorozměr: 1350x1950 mm vč. podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním sklem, odstín bíláspecifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,1 W/m2K, g=0,5, Ug=1,0 W/m2K vnitřní parapet plastový, odstín bílá barvaNutno zaměřit na stavbě dle vybouraného nového parapetu, nutno zajistit, aby výška mezi pochůznou dlažbou na podložkách a rámem okna byla min. 50 mm!!! | čp. 315celkem 1 ks |
| O3 |   | typ: oknorozměr: 900x600 mmm vč. podkladní profil v. 30 mmmateriál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá, vnější sklo z drátoskla specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,2 W/m2\*K, g=0,63, Ug=1,1W/m2\*K pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 3168 ksčp. 317, 318, 31917 kscelkem 25 ks |
| O4 |   | typ: oknorozměr: 600x600 mmm vč. podkladní profil v. 30 mmmateriál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá, vnější sklo z drátoskla specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,2 W/m2\*K, g=0,63, Ug=1,1W/m2\*K pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 3162 ksčp. 317, 318, 3192 kscelkem 4ks |
| O5 |   | typ: oknorozměr: 1200x600 mmm vč. podkladní profil v. 30 mmmateriál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá, vnější sklo z drátoskla specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,2 W/m2\*K, g=0,63, Ug=1,1W/m2\*K pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 3164 ksčp. 317, 318, 3191 kscelkem 5ks |



LEGENDA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ