|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | SCHÉMA | POZNÁMKA | POČET KUSŮ |
| O1 |  | typ: okno  rozměr: 105x1050 mm vč. podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním sklem, odstín bílá  specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,  součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,1 W/m2K, g=0,5, Ug=1,0 W/m2K  pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 316  6 ks  čp. 317, 318, 319  12 ks  celkem 18 ks |
| O2 |  | typ: okno  rozměr: 1350x1950 mm vč. podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním sklem, odstín bílá  specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,  součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,1 W/m2K, g=0,5, Ug=1,0 W/m2K vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva  Nutno zaměřit na stavbě dle vybouraného nového parapetu, nutno zajistit, aby výška mezi pochůznou dlažbou na podložkách a rámem okna byla min. 50 mm!!! | čp. 315  celkem 1 ks |
| O3 |  | typ: okno  rozměr: 900x600 mmm vč. podkladní profil v. 30 mm  materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá, vnější sklo z drátoskla specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,  součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,2 W/m2\*K, g=0,63, Ug=1,1W/m2\*K pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 316  8 ks  čp. 317, 318, 319  17 ks  celkem 25 ks |
| O4 |  | typ: okno  rozměr: 600x600 mmm vč. podkladní profil v. 30 mm  materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá, vnější sklo z drátoskla specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,  součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,2 W/m2\*K, g=0,63, Ug=1,1W/m2\*K pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 316  2 ks  čp. 317, 318, 319  2 ks  celkem 4ks |
| O5 |  | typ: okno  rozměr: 1200x600 mmm vč. podkladní profil v. 30 mm  materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá, vnější sklo z drátoskla specifikace: celoobvodové kování s možností mikroventilace,  součinitel prostupu tepla okna: Uw = 1,2 W/m2\*K, g=0,63, Ug=1,1W/m2\*K pozinkovaný venkovní parapet ohýbaný tl. 0,75 mm, bílá barva + plastové boční krytky vnitřní parapet plastový, odstín bílá barva | čp. 315, 316  4 ks  čp. 317, 318, 319  1 ks  celkem 5ks |





LEGENDA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ