Popis prac:
1. zateplenie stropu: hospodarsku budovu treba zateplit sklennou vatou o hrubke 20-25cm - zo spodnej strany sadrokarton resp. dosky, z hornej strany dosky
2. murovana priecka: hospodarsku budovu o rozmeroch 7x3m chcem rozdelit murovanou prieckou (aspon 10-15cm) na dve miestnosti (4x3m wellnes a 3x3m naradovna) + vnutorna omietka z obidvoch stran
3. otvor na povalu: vytvorenie otvoru na povalu z bocnej strany hospodarskej budovy + osadenie dveri na povalu
4. vykurovanie + tepla voda: montaz plynoveho prietokoveho kondenzacneho kotla na vyrobu teplej vody a kurenia v radiatoroch (2ks wellnes a naradovna) - privod a odtok pitnej vody a privod plynu je uz zrealizovany v hospodarskej budove
5. elektronistalacne prace: presun existujucej pripojky na 380V (potrebne na saunu 9kW zdroj tepla), odsavanie vlhkosti/par vo wellnes, osvetlenie vo wellnes, osvetlenie v naradovni, el. zasuvky v naradovni
6. vodoinstalacne prace/sanita: sprchovaci kut murovany so zapustenym odtokovym zlabom + ruzica na vrchu a sprchovacia ruzica, presun pripojky na pracku (pritok, odtok), pripojka na hadicu v naradovni
7. sprchovaci kut: bude tvorit iba bocne sklo + pripadne specialna dlazba (vid. bod vyssie zapusteny odtokovy zlab + 2 ruzice)
8. obklad a dlazba: pokladka dlazby (protismykovej) a obkladaciek vo wellnes, pokladka priemyselnej dlazby v naradovni

2017-04-27