|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poptávám dokončení osazení sádrovláknitých desek Fermacell 15 v přízemí na chatě v Davli u Prahy. Jedná se o našroubování desek na hotovou dřevěnou trámovou konstrukci, lepení, zatmelení. Izolace je již z 95% instalována. Rozměry místností v 1. podlaží: 310x244, 205x300, 280x325 (celkem **23m2 stropu**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horní patro. Instalace plechových nosníků včetně osazení dvou zárubní. Stěna 100mm. Rozměry budovaných pravidelných obdélníkových stěn 190x195, 195x115,180x305 (**celkem 11,26m2)** Rozměry budovaných obdélníkových stěn s jednou šikminou (2,28m2, 2,8m2, 0,90m2 - celkem **6m2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horní patro střecha A. Přišroubování desek Fermacell na trámové konstrukce s již instalovanou izolací. 8,5m2 - desky se jen našroubují na svislé OSB desky 25mm  (desky se k sobě nelepí, jen se tmelí). 15m2 - desky se šroubují na svislé trámy  38m2 - desky se šroubují zespodu na trámy (lepení + tmelení) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulece: a) celková plocha desek na připevné na dřevěné trámky 85m2 b) celková plocha nově budované dvouplášťové stěny 18m2  c) Vymalování válečkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosím o cenu za práci. Desky, lepidlo, tmel, vruty Fermacell, profily CW, CD, pásky, dveřní zárubně, ... jsou již nakoupeny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LOŽNICE – 1. podlaží 3,25 x 2,80**



**Koupelna 1. podlaží 3,10 x 2,44**



**CHODBA – 1. podlaží 300 x 205 (v ploše počítán i tvor**

**pro schody)**



**2. podlaží detail boční šikmé stěny**



**2. podlaží – ke vodorovným střešním latím se jen**

**přišroubují OSB desky (mohu provést**

**sám). Zelené latě na podlaze označují**

**umístění svislých stěny**

