Odstránenie pôvodnej sanity

Odstranenie kachliciek, pôvodnej dlazby a odstránenie sadrokartónoveho podkladu

Prerabka vody. Priprava na podomietkovu batériu

Prerakladka pôvodného odpadu

Výmena pôvodného geberitoveho telesa za nove.

Prekladka radiátoru. Výmena panelového za rebríkovy.

Prekládka vypínačov a zásuviek-nová elektroinštalácia.

Obkladanie pôvodných stien sadrokartonom na novú konštrukciu.

Obkladanie kachličkek gres 60/60 a špárovanie. Predpokladané rezanie je na 70 percentách obkladu

Znižovanie stropu sádrokartónom.

Maľovanie stropu.

Zrušenie pôvodného osvetlenia a osadenie a zapojenie nového osvetlenia.

Osadenie a zapojenie wc-geberit, skrinka pod umývadlo a samotné umývadlo, dávkovač mydla, zásobník toaletnych utierok, lepenie zrkadla, wc kefy, držiak toaletného papiera a rebríkoveho radiátora.

Penetrácia podlahy.

Nivelacia podlahy.

Penetrácia podlahy pod epoxid.

Liatie epoxidu.

Maľovanie pôvodných zárubni 2ks.

Obojstranne ofoliovanie nových dverí 2ks.

Obkladanie zárubni hliníkovými oblozkami 2ks

Odvoz odpadu.

Nová sanita a obklady budú navezene na miesto prerábky. Materiál na prácu si treba zabezpečiť a naviezť sám a bude vam preplatený.

Jedna sa o 3 sociálne zariadenia s wc z čoho jedno je na prízemí,druhé v suteréne a tretie na poschodí

Práca možna len v noci a cez výkend

Po každodennej práci po sebe upratať aby priestory boli na druhé ráno čisté nakoľko sa jedna o kancelárske priestory

2017-02-23