**POPTÁVKA - zděný plot 24 m**

beton do základů třídy B20 7 m3

betonářská ocel 10 mm 125 bm

tvarovka 40 x 20 x 20 cm, CSBLOK jednostranně štípaná, šedá 235 ks

zákrytová deska, 98 ks

zákrytová deska sloupová 6 ks

flexibilní stavební lepidlo 2 pytel

beton do tvarovek 2 m3

**plotová výplň Tahokov** v rámu 2000 x 1000 mm ZN + barva 8 ks

**branka 1000 x 1700 mm 1 ks**sada obsahuje: rám branky z kovových jeklů, 2 ks regulovatelných pantů, kliku + štítky, zámkovou vložku, FAB, doraz, povrchovou úpravu - žárový zinek, nerezový spojovací materiál na mechanické části, výplň Tahokov žárově zinkovaný + barva antracit

**samonosná brána 4000 (5500) x 1700 mm** 1 ks   
sada obsahuje: samonosný rám brány z kovových jeklů, pojezdové vozíky, jeklové sloupky, vodící profil, dojezdovou kapsu, koncovku s kolečkem, rolny pro vertikální a axiální vedení, povrchovou úpravu - žárový zinek, nerezový spojovací materiál na mechanické části, výplň Tahokov žárově zinkovaný + barva antracit

**pohon pro posuvnou bránu** Hormann LineaMatic SK 1 ks   
sada obsahuje: řídící programovatelnou jednotkou, maják, hřeben, 4x dálkový ovladač, bezpečnostní jednocestné fotobuňky, motor s převodovkou a klíčem pro odblokování v případě výpadku el. Energie

**Práce: zděný plot 24 m** - rozměření, výkopové práce, betonáž základu, sesazení a betonáž tvarovek, osazení zákrytových desek, montáž plotových výplní, branky, brány a automatického pohonu, doprava materiálů a úklid staveniště