**Žeriav:** Z 1612, Z 1613 - spoločná žeravová dráha

**Umiestnenie:** Kaliareň - horná žeriavová dráha

**Technické parametre:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ ZZ** | mostový s elektr. pohonom | **Nosnosť (kg)** | 16 000 | - | - | -  |
| **Výrobca** | Uničovské stroj. Uničov | **Zdvih (m)** | 18 |
| **Rok výroby** | 1954 | **Rýchlosť (m/s)** |  **P.Mo/P.Ma/zdvih** |  0,68 | 0,42 | 0,93 |
| **Ovládanie** | z kabíny | **Laná : priemer** | 25 mm | **dĺžka:** 100 m |
| **Skupina ZZ** | Aa | **Vyloženie (m)** | - |
| **Žer.dráha** |  **dĺžka ŽD :** 75 m |  **rozchod ŽD :** 22,5 m |  **výšková úroveň ŽD :** 17,2 m |

**Koľajnica pojazdu mosta:** 80 x 50 mm, **dĺžka:** 2 x 72 m

**Koľajnica pojazdu mačky:** 55 x 55 mm, **dĺžka:** 2 x 22,5 m

**Cenová ponuka: -** geodetické zameranie žeriavovej dráhy,

**-** výmena koľajníc pre pojazd mosta,

- výmena koľajníc pre pojazd mačky a prípadne aj pre opravu koľajníc pre mačku,

- smerové a výškové vyrovnanie žeriavovej dráhy,

**Žeriav:** Z 1033, Z 1034 - spoločná žeravová dráha

**Umiestnenie:** Kaliareň - spodná žeriavová dráha

**Technické parametre:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ ZZ** | mostový s elektr. pohonom | **Nosnosť (kg)** | 10 000  | - | - | -  |
| **Výrobca** | Strojárne Uničov | **Zdvih (m)** | 12,5 |
| **Rok výroby** | 1954 | **Rýchlosť (m/s)** |  **P.Mo/P.Ma/zdvih** | 1,09 | 0,41 | 0,4 |
| **Ovládanie** | z kabíny | **Laná : priemer** | 20 mm | **dĺžka :** 75 m |
| **Skupina ZZ** | Aa | **Vyloženie (m)** | -  |
| **Žer. dráha** |  **dĺžka ŽD :** 115 m |  **rozchod ŽD :** 22,2 m |  **výšková úroveň ŽD :** 8 m |

**Koľajnica pojazdu mosta:** JK 85 , **dĺžka:** 2 x 65 m (len strana el.pecí), **oprava žeriavovej dráhy**: 2 x 40 m

**Koľajnica pojazdu mačky:** 50 x 50 mm, **dĺžka:** 2 x 22,5 m

**Cenová ponuka: -** geodetické zameranie žeriavovej dráhy,

**-** oprava koľajníc pre pojazd mosta,

- výmena koľajníc pre pojazd mačky a prípadne aj pre opravu koľajníc pre mačku,

- smerové a výškové vyrovnanie žeriavovej dráhy,

**Žeriav:** Z 2017, Z 3203 - spoločná žeravová dráha

**Umiestnenie:** Malá kováčňa - LKH

**Technické parametre: Z 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ ZZ** | mostový s elektr. pohonom | **Nosnosť (kg)** | 20 000 | 5 000 | - | - |
| **Výrobca** | Slovácke strojárne Uherský Brod | **Zdvih (m)** | 16 |
| **Rok výroby** | 1969 | **Rýchlosť (m/s)** |  **P.Mo/P.Ma/zdvih** | 1,66 | 0,83 | 0,16 |
| **Ovládanie** | z kabíny | **Laná : priemer** |  20 / 14 mm |  **dĺžka :** 120 / 84 m |
| **Skupina ZZ** | Aa | **Vyloženie (m)** |  - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žer.dráha** |  **dĺžka :** 98 m |  **rozchod :** 16,5 m |  **výšková úroveň :**  8 m |

**Koľajnica pojazdu mosta:** 55 x 55 mm, **dĺžka:** 2 x 98 m

**Koľajnica pojazdu mačky:** 50 x 110 mm (asi JK) na zváraných príchytkách, **dĺžka:** 2 x 16,5 m

**Cenová ponuka: -** geodetické zameranie žeriavovej dráhy,

**-** výmena koľajníc pre pojazd mosta,

- výmena koľajníc pre pojazd mačky pre Z 2017 a prípadne aj pre opravu koľajníc pre

 mačku,

- smerové a výškové vyrovnanie žeriavovej dráhy,