**Žeriav:** Z 1612, Z 1613 - spoločná žeravová dráha

**Umiestnenie:** Kaliareň - horná žeriavová dráha

**Technické parametre:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ ZZ** | mostový s elektr. pohonom | | **Nosnosť (kg)** | 16 000 | - | | - | - |
| **Výrobca** | Uničovské stroj. Uničov | | **Zdvih (m)** | 18 | | | | |
| **Rok výroby** | 1954 | | **Rýchlosť (m/s)** | **P.Mo/P.Ma/zdvih** | 0,68 | | 0,42 | 0,93 |
| **Ovládanie** | z kabíny | | **Laná : priemer** | 25 mm | | **dĺžka:** 100 m | | |
| **Skupina ZZ** | Aa | | **Vyloženie (m)** | - | | | | |
| **Žer.dráha** | **dĺžka ŽD :** 75 m | **rozchod ŽD :** 22,5 m | | **výšková úroveň ŽD :** 17,2 m | | | | |

**Koľajnica pojazdu mosta:** 80 x 50 mm, **dĺžka:** 2 x 72 m

**Koľajnica pojazdu mačky:** 55 x 55 mm, **dĺžka:** 2 x 22,5 m

**Cenová ponuka: -** geodetické zameranie žeriavovej dráhy,

**-** výmena koľajníc pre pojazd mosta,

- výmena koľajníc pre pojazd mačky a prípadne aj pre opravu koľajníc pre mačku,

- smerové a výškové vyrovnanie žeriavovej dráhy,

**Žeriav:** Z 1033, Z 1034 - spoločná žeravová dráha

**Umiestnenie:** Kaliareň - spodná žeriavová dráha

**Technické parametre:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ ZZ** | mostový s elektr. pohonom | | **Nosnosť (kg)** | 10 000 | | | - | | - | - |
| **Výrobca** | Strojárne Uničov | | **Zdvih (m)** | | 12,5 | | | | | |
| **Rok výroby** | 1954 | | **Rýchlosť (m/s)** | | **P.Mo/P.Ma/zdvih** | 1,09 | | | 0,41 | 0,4 |
| **Ovládanie** | z kabíny | | **Laná : priemer** | | 20 mm | | | **dĺžka :** 75 m | | |
| **Skupina ZZ** | Aa | | **Vyloženie (m)** | | - | | | | | |
| **Žer. dráha** | **dĺžka ŽD :** 115 m | **rozchod ŽD :** 22,2 m | | | **výšková úroveň ŽD :** 8 m | | | | | |

**Koľajnica pojazdu mosta:** JK 85 , **dĺžka:** 2 x 65 m (len strana el.pecí), **oprava žeriavovej dráhy**: 2 x 40 m

**Koľajnica pojazdu mačky:** 50 x 50 mm, **dĺžka:** 2 x 22,5 m

**Cenová ponuka: -** geodetické zameranie žeriavovej dráhy,

**-** oprava koľajníc pre pojazd mosta,

- výmena koľajníc pre pojazd mačky a prípadne aj pre opravu koľajníc pre mačku,

- smerové a výškové vyrovnanie žeriavovej dráhy,

**Žeriav:** Z 2017, Z 3203 - spoločná žeravová dráha

**Umiestnenie:** Malá kováčňa - LKH

**Technické parametre: Z 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ ZZ** | mostový s elektr. pohonom | **Nosnosť (kg)** | 20 000 | 5 000 | | - | - |
| **Výrobca** | Slovácke strojárne  Uherský Brod | **Zdvih (m)** | 16 | | | | |
| **Rok výroby** | 1969 | **Rýchlosť (m/s)** | **P.Mo/P.Ma/zdvih** | | 1,66 | 0,83 | 0,16 |
| **Ovládanie** | z kabíny | **Laná : priemer** | 20 / 14 mm | | **dĺžka :** 120 / 84 m | | |
| **Skupina ZZ** | Aa | **Vyloženie (m)** | - | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žer.dráha** | **dĺžka :** 98 m | **rozchod :** 16,5 m | **výšková úroveň :**  8 m |

**Koľajnica pojazdu mosta:** 55 x 55 mm, **dĺžka:** 2 x 98 m

**Koľajnica pojazdu mačky:** 50 x 110 mm (asi JK) na zváraných príchytkách, **dĺžka:** 2 x 16,5 m

**Cenová ponuka: -** geodetické zameranie žeriavovej dráhy,

**-** výmena koľajníc pre pojazd mosta,

- výmena koľajníc pre pojazd mačky pre Z 2017 a prípadne aj pre opravu koľajníc pre

mačku,

- smerové a výškové vyrovnanie žeriavovej dráhy,