**Josef Klapáč, Dubčany 15**

**Poptávka vchodových dveří**

**Profil**: sedmikomorový profilový systém VEKA, stavební hloubka 82 mm

**Zasklení**: izolační trojsklo,

**Barva**: základní provedení zlatý dub oboustranně

**Kliky**: dveřní bezpečnostní, bronz

**Žaluzie**: ne

1. **1 ks** vchodové dveře zamykatelné levé, koule/klika, stavební otvor 1880 x 2150 mm

****Zasklení** kůra čirá 4 mm

**

*Ilustrační obrázek, možný vzor rozložení vchodových dveří*

1. **1 ks** vchodové dveře zamykatelné levé, celoprosklené, oboustranná klika, stavební otvor 1100 x 2050 mm, **Zasklení** kůra čirá 4 mm



*Ilustrační obrázek*