Vzor vazby vnější obklad

z lomového kamene tl. 150 mm, kotveného nerezovými sponami.



