Cenový navrh riesenia kurenia, chladenia a vetrania (vzduchotechniky) pre sportove centrum.

pripravujeme v Brezne uz 2 roky velke sportove centrum cez Eurofondy. K tomu mame spracovanu aj kompletnu projektovu dokumenaciu.

Situacia je vsak taka, ze ziskanie financovania cez fondy EU je dost ohrozene. Preto realne zvazujeme rozdelenie projektu na 2 etapy a financovanie cez standardny bankovy uver. Zatial robime len predbezne kalkulacie. Jednou z poloziek je aj kurenie, vetranie a ochladzovanie objektu. V tomto pripade by sme potrebovali co najefektivnejsie riesenie.

Popis objektu I.etapa:

Ocelova zateplena stavba rozmerov: 35 x 22 x 7m, s vnutornym podlazim o rozmeroch 29 x 22m. Prizemie tvoria: socialne zariadenia (satne, toalety, sprchy) na ploche cca 6 x 22m, detske ihrisko cca 60 m2, kavieren s barom cca 80 m2, technicka miestnost, kancelaria solarium, maserna (spolu cca 120 m2) a zvysok je fitnesscentrum

I.podlazie tvoria 3 miestnosti (bojove sporty, aerobic I., aerobic II.) kazda cca 120 m2, zvysok plochy je otvoreny, na crossfit, stolny tenis, a kardiozonu.

Chcem vas poziadat o priblizny cenovy navrh aj technicke riesenie pre kurenie, vymenu vzduchu a chladenie takehoto zariadenia. Predbezne sme pocitali s plynom. A tiez kombinaciou podlahoveho kurenia s pripadnym inym riesenim kurenia.

Dakujem za ponuku.

2017-02-24