Poptávám: Sátrokarton SDK práce

Detailní popis: kompletní sádrokartony do baráčku (dřevostavby) v Pardubicích

Rozměry / množství:

* 41m2 Podhled SDK rovný, rošt UD, CD, desky 12,5, parozábrana - případně s vatou Isover domo plus 0,037 tl. 280mm
* 30m2 Podhled SDK rovný, rošt UD, CD, desky 12,5 - případně s vatou Isover domo plus 0,037 tl. 160mm
* 12m2 Podhled SDK rovný, rošt UD, CD, desky 12,5 - případně s vatou Isover domo plus 0,037 tl. 100mm
* 36m2 Příčka SDK 125mm – izolace
* 125m2 Podhled šikmina, rošt UD,CD, desky 12,5, parozábrana - případně s vatou Unirol Profi 0,033 tl. 280mm
* 90bm špalety oken a dveří, alu rohy, desky 12,5, finální tmel
* 290m2 finální úprava již stávajícího SDK (obvodové stěny u dřevostavby jsou ze vnitř již obloženy Rrigistabil 12,5), sádra, finální tmel, případně pěna

Lokalita: Pardubice

Termín: Únor-Duben 2018