**Balkonové dveře pravé**

**900/2150 mm 1KS**

**800/1850 mm 1KS**

**1000/1950 mm1Ks**

**s**mrk napojovaný izolační trojsklo

dělení skla nalepovací mřížkou jednou svislá dvakrát vodorovná (dvojitý kříž).

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -svislá

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Okno jednokřídlé pravé 780/900 mm 3ks**

smrk napojovaný

izolační trojsklo

dělení skla jednoduchý kříž nalepovací mřížka

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -svislá

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Okno dvoukřídlé 1000/1200 mm 2KS**

smrk napojovaný

izolační trojsklo

Dělení skla nalepovací mřížkou 2x vodorovnou aby tvořila dvojitý kříž

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Okno dvoukřídlé 900/1000 mm 2KS**

smrk napojovaný

izolační trojsklo

Dělení skla nalepovací mřížkou 2x vodorovnou aby tvořila dvojitý kříž

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Okno dvoukřídlé 1000/1100 mm 1KS**

smrk napojovaný

izolační trojsklo

Dělení skla nalepovací mřížkou 2x vodorovnou aby tvořila dvojitý kříž

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Okno dvoukřídlé 900/1200 mm 1KS**

smrk napojovaný

izolační trojsklo

Dělení skla nalepovací mřížkou 2x vodorovnou aby tvořila dvojitý kříž

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Okno jednokřídlé 950/1150 mm 1KS**

OS pravé

smrk napojovaný

izolační trojsklo Pomerančová kůra

Dělení skla nalepovací mřížkou 2x vodorovnou a jednou svislou aby tvořila dvojitý kříž

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -svislá

**Okno jednokřídlé 750/900 mm 1KS**

OS pravé

smrk napojovaný

izolační trojsklo Pomerančová kůra

Dělení skla nalepovací mřížkou 2x vodorovnou a jednou svislou aby tvořila dvojitý kříž

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -svislá

**Okno jednokřídlé pouze ventilačka 850/550mm 1ks**

smrk napojovaný

izolační trojsklo

dělení skla jednoduchý kříž nalepovací mřížka

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -svislá

nalepovací příčka - 30 mm jednostranná bez duplexu -vodorovná

**Vchodové dveře**

6 kazetové kazety z toho 2 sklo .

**850x 2000 mm 1KS**

**1000x 2150 mm 1KS**

Nabídku mi prosím zpracujte I v izolačním dvou sklu.