**Oprava havarijního stavu kanalizace Nedbalova 7,9,11**

Předmětem poptávaných prací je provedení nové kanalizační přípojky pro bytové domy Nedbalova č.o. 7, 9, 11. Stávající kanalizace je v havarijním stavu a dochází k ucpávání odtokového kanalizačního potrubí a tím k vyplavování splašků do vnitřních prostor domů. Po provedení kamerových zkoušek bylo zjištěno, že většina kanalizačních přípojek je neprůchodná již v místě přechodu svislého potrubí na ležaté. V roce 2014 bylo ze strany správce vnějšího kanalizačního řadu (OVaK) provedena nová přípojná větev, která je ukončena kanalizační šachtou na SV straně domu Nedbalova č.o. 7.

Úkolem stavebních prací je napojení jednotlivých domovních stoupacích potrubí na kanalizační šachtu ve vlastnictví OVaK.

Součástí venkovních stavebních prací je především provedení výkopů na východní straně domů Nedbalova 7, 9 a 11 se zpětnými zásypy pro kanalizační potrubí DN 315, která bude sloužit jako hlavní odvod splašků. Kolem DN 315 bude proveden pískový zásyp. Výkopy budou dále zasypány stávající zeminou. Od hlavního vedení DN 315 budou provedeny přípojné větve DN 125, které budou dopojeny až na stávající stoupačky v objektu. Na přípojných větvích DN 125 budou provedeny vrty skrze obvodové a některé vnitřní stěny a uchycení potrubí do stropní konstrukce. Po provedení těchto trubních vedení musí dojít k utěsnění prostupů obvodové konstrukce provedením hydroizolace z asfaltových pásů. Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a opětovné zasetí travin.

V roce 2013 byl proveden cca 9m úsek kanalizačního potrubí DN315, provedení jedné přípojné větve a její napojení na svislé potrubí v interiéru. Toto potrubí bude v plném rozsahu zachováno a bude použito jako výchozí bod pro provedení zbývajících částí. V situačním výkrese je dokončená část potrubí zaznačena zeleně. Podrobnosti viz přiložená fotodokumentace.