**5-komorový profilový systém s 3x tesnením stavebnej hÍbky**

**Farebné prevedenie: farba int.: biela farba ext.: biela farba jadra: biela**

**Výrobky (základné elementy):**

**UPOZORNENIE: VŠETKY OBRÁZKY VÝROBKOV SÚ ZNÁZORNENÉ PRI POH"ADE NA PÁNTY OKIEN A DVERÍ**

cís. pozícia farba šírka (mm) výška (mm) ks

**01 Okno OL+OSP 2-krídl. biela/biela** 1800 1430 **2**

1 2

1430 1460

30

900 900

180

**02 Okno OS Íavé biela/biela** 800 600 **1**

1 600 630

30

800

**03 Okno OL+OSP 2-krídl. biela/biela** 1200 600 **1**

1 600 630

30

1200

**04 Balk.dvere OS Íavé biela/biela** 950 2100 **2**

madielko biele + veterná poistka

1

2100 2130

30

950

**05 Okno pevné biela/biela** 700 2100 **1**

1

2100 2130

30

700

**06 Okno sklopné biela/biela** 900 420 **1**

1 420 450

30

900

**07 Okno Fix biela/biela** 1200 2100 **2**

**08 Balk.dvere sklop.-posuvné biela/biela** 1200 2100 **1**

**09 Stat.spoj 10 mm + P70/6 biela/biela 2**

20 20 20

1 1

2060

1

2100

2060

2100

2060

2100

kovanie PSK 200 automat kÍucka PSK 200 biela

hore aj dole R20/70 ako predpríprava na koÍajnicu

20 20 20

1200

1200

1200

**10 Vchod.dvere dnu pravé biela/biela** 1050 2100 **1**

**11 Dverová výpln GAVA 913 biela/biela 1**

1

2100

Brillant

nízky prah 20 mm

K-K Tokyo biela 30 mm kovanie GU automat

1050

**Výrobky (okná a dvere) spolu: 15**