Popis:Žiadam o vypracovanie cenovej ponuky pre vyhotovenie strešného plášťa novostavby rodinného domu + garáž(prístavba)s hydroizolačnou vrstvou z PVC podľa priloženého súboru. V rámci ponuky D+M uvažovať

-spádová vrstva tvorená spádovým polystyrénom(spád tvorený do jednej strany). Požadovaný spád 2%

-hrúbka tepelnej izolácie z polystyrénu(mimo spádovej vrstvy)

RD- 25cm - 2vrstvy z EPS100

Garáž 20cm- 2 vrstvy, spodná vrstva EPS 100, vrchná vrstva EPS 150

-kotvenie prostredníctvom kotevného sytému

-výška atiky RD-0,75m, Garáž - 0,5m

-hrúbka atiky - 0,25m RD aj Garáž

-hrúbka zateplenia obvodového plášťa 0,15m

-odvod dažďovej vody riešiť prostredníctvom prestupov cez atiku(rozdiel oproti predloženému výkresu)- 2ks prestup na RD, 1ks na garáž (prípade dohoda ohľadne tohto bodu po konzultácií

-dažďové zvody budú vedené v rámci tepelnej izolácie obvod. plašťa

- použitý HI materiál - uprednostňujem Fatrafol

- Lokalita Veľký lapáš