Zavlazovat by som potreboval bielu nevysrafovanu cast.

   Kedze studna ma dost zelezitu vodu (je cista, no ak ju necham dlhsie napr. vo vedre, tak ostava cerveny povlak), ktora na fasadach domov a plotov zanechava cerveny povlak, potrebujem tuto vec eliminovat a to nemyslim cistenim cez filtre ale umiestnenim, pripadne pocetnostou trysiek aby nestriekali velmi do vysky a tym padom tu vodu vietor nezafukol smerom na fasadu, pripadne nejaky typ trysiek, ktore nerozprasuju vodu ako hmlu ale striekaju vo forme vacsich kvapiek, ktore su tazsie na odfuknutie atd. Neviem, netusim, rad si necham poradit.

  K studni mam privedeny 220V kabel z garaze 5\*1,5 CYKY pre napojenie riadiacej jednotky. Z garaze je dotiahnuty kabel FTP na strechu garaze, pre dazdovy senzor.

 K studni je z garaze dotiahnuta klasicka vodarenska hadica HDPE, ktora sa pouziva na privod pitnej vody do domu, pre nudzovy pripad potreby vody napr. na splachnutie WC

  Cerpadlo nemam,

 Sachtu pri studni nemam.

 Studna je vrtana 7m,  vodny stlpec je 6m. Priemer rury je 20cm.

Ak poskytuje dana spolocnost aj vysev travnika, ci pokladku travnateho koberca, poprosim o nacenenie aj tychto moznosti. Nacenenie bez siete proti krtom.