Podklad pro cenovou nabídku na fasádu – Vítkovice 20, Krkonoše

Zateplovací systém, fasáda, EPS 100F tl.140mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Vertex, Kotvení Ejot se zápustnou montáží a zátkou 8ks/m2 – 493 m2

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Vertex (montáž na pískovec) – 82 m2

Dodávka a montáž soklové lišty – 68 m

Zatepl.sys.Webertherm, ostění, XPS 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou – 36 m2

Fasádní dekorační profil (šambrána), nátěr, z XPS profil 170x30 mm, silikonový nátěr (orientačně) – 328 m

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení – 81m2

Omítka podhl. vnější z VEBER.PAS.Silikon 1,0mm Barva dle investora – 442 m2

Profil parapetní plastový s tkaninou - 46m

Začišťovací okenní lišta s tkaninou – 156 m

Lišta rohová PVC s tkaninou – 447 m

Oklepání stávající omítky cca 10% - 50m2

Podhození vnější omítky cca 10% - 50m2

Očištění stávající fasády vysokotlakem – 493 m2