Popis:

1, Zhotovenie zamkovej dlazby (obdlznik Premac Klasico 6cm) pre pojazd aut do 3,5t (Obrazok nakres) - 172bm obrubnikov

Pozostava z 2 casti:

a, Prijazdove pasy sirky 50cm + obrubniky z kazdej strany - dlzka 40,4m (prijazdove pasy budu od brany az po parkovacie miesto pri dome) - zameranie, vykop bez odvozu zeminy, navozenie, zhutnenie a pokladka zamkovej dlazby pre pojazd do 3,5t

b, Odstavna plocha pre smetne kose obdlznik s rozmerom 2,3m x 2,2m,ktora sa nachadza pri vstupnej brane (z 2 stran ohranicena plotom, z 1 strany prijazdovym pasom, 1 strany obrubniky (2,2m) - zameranie, vykop bez odvozu zeminy, navozenie a zhutnenie a pokladka zamkovej dlazby pre pojazd do 3,5t

Na prijazdovej casti sa nachadza stara betonova pivnica o rozmere 3x4m, ktoru treba rozbit do hlbky 35-40cm, pricom rozbitym betonom sa zasype pivnica

2, Vykop pre betonovu sachtu o rozmere 2x1,5x2m

3, Zhotovenie bocneho muru z 2 radov DT 20 tvarnic dlzky a plotu z pletiva dlzky 27m

- odstranenie stareho pletiva+stlpiky(betonovane), vykop bez odvozu, betonovanie podkladu, murovanie 2 radov z Dt tvarnic, postavenie plotu z pletiva

4, Zhotovenie predneho muru z DT 20 tvarnic o rozmere 1,4 x 1,8m + 2 stlpiky z betonovvych tvarnic 30x30cmx1,8m pre branu + Bocny mur z DT tvarnic o rozmere 5,9 x 0,75m (3 rady tvarnic) + nadstavene 4 betonove stlpiky z DT tvarnic.

-odtsranenie stareho muru, brany (zaklad ponechat), vystavba noveho muru

Lokalita: Miloslavov

Množstvo: V popise

Rozmery: V popise

Termín:

Celková cena:

Ďalšie informácie:

2017-03-29