Obnovení dvou ocelových roštů překrývající dva větrací otvory do sklepních prostor.

Větrací otvory jsou v asfaltovém chodníku.

**Větrací otvor č. 1** směřující do výměníkové stanice ve sklepě.



53 cm

35 cm šířka otvoru

28,7 cm

59 cm - délka otvoru

4 cm šířka lemu - pásoviny

Současný stav. Otvor je nyní překryt plechem.



Navařený plech v hloubce 1 cm na položení stávajícího plechu

**Větrací otvor č. 2** směřující do místnosti s hlavním uzávěrem plynu a vody ve sklepě. Větrací otvor je umístěn před garáží a přejíždí po něm osobní auto při vjezdu a výjezdu z garáže.



V otvoru je nyní položený rošt na trubkách (chybí rám) a překrytý plechem, v otvoru je nutné poopravit zdivo (možná jen vymazání zvětrávajících cihel).





39,5 cm

46,5 cm

63 cm

70 cm

Hloubka roštu je 4 cm.