Poptávka na zhotovení a montáž oken

Okna jsou pro pasivní dům, požadované Uf = 0,7

Trojsklo s bezpečnostní folií, „teplý“ rámeček

Mřížky 2 x nalepovací rámeček + 2 x duplex

Rozměry:

-4 ks 125cm šířka x 150cm výška

Dvojkřídlé, otvírací, bez sloupku

-2 ks 150cm šířka x 105cm výška

Dvojkřídlé, otvírací, bez sloupku

-2 ks 137cm šířka x 105cm výška

Dvojkřídlé, otvírací, bez sloupku

-1 ks 137cm šířka x 150cm výška

Dvojkřídlé, otvírací, bez sloupku

-1ks 60cm šířka x 150cm výška

Jednokřídlé, otvírací

-1ks 100cm šířka x 105cm výška

Jednokřídlé, otvírací

-1ks dveře balkonové 180cm šířka x 235cm výška

Dvojkřídlé, otvírací, bez prahu

-1ks dveře vchodové 135cm šířka x 200cm výška

Dveře 90cm, vedle cca 30cm široké okno s rámečky