**ZADANIE NA PRÁCE**

Spoločenstvo vlastníkov bytov Františkánska 28, 917 01 Trnava

**Generálna oprava pochôdznej (pojazdnej) strechy nad podzemnými garážami**

**na úrovni 0,00 dvor**

Súčasný skladba strechy (celková výmera 250m2)

* Vymývaná dlažba 40/40 hr.4cm ukladaná do cementového lôžka.
* Spádový betón
* Izolácia proti vode z asfaltových pásov
* Nosná železobetónová doska

Konštrukcia počas 17rokov na kritických miestach (v pracovných špárach) bet. stropu povolila a izolácia presakuje na 3-4 miestach. Strop garáží je odvodnený dvomi podlahovými vpusťami pomerne malej dimenzie, ktoré na množstvo silno znečistenej vody nie sú vhodné

**1 /Požiadavka na cenovú ponuku rekonštrukcie ( Lokálna oprava 15m2)**

* **demontáž dlažby v potrebnom rozsahu 15m2**
* **výmena vpuste 2ks**
* **dodávka a montáž zvolenej technológie izolácie (podľa dodávateľa)**
* **spätná úprava vymývanou dlažbou (vymenená dlažba bude viditeľne odlišná, kým sa nezašpiní 15m2)**

**2 /Požiadavka na cenovú ponuku rekonštrukcie ( Kompletná oprava 250m2)**

* **demontáž dlažby a likvidácia 250m2**
* **výmena vpuste 2ks**
* **dodávka a montáž zvolenej technológie izolácie (podľa dodávateľa) 250m2**
* **spätná úprava vymývanou dlažbou , dodávka + montáž 250m2**

**Objekt je prístupný a viditeľný pre posúdenie a komplexné nacenenie (zvonček Ing. Majerčík).**