Poptávka na výrobu a montáž oken a dveří interierových

POUZE DŘEVO

Okno a dveře ( jakoby balkonové, ale do interieru ), tzn. Jedno sklo, rámečky oboustranné, okno neotvíratelné.

Okno 150cm šířka x 115cm výška + dveře 90cm šířka x 200cm výška

Dveře 90cm šířka x 200cm výška stejné prosklení jako výše

Jedná se o pasívní dům, požadované Uf = 0,7

Okno venkovní, trojsklo, neotvíratetelné, „teplý“ rámeček, rámečky obostranné, 2 x duplex.

1 ks 300cm šířka x 197cm výška