

Systém: **evolutionDrive HST**

Rám: HST \*A\* 55/194+Siegenia ECOPASS

Křídlo: 2 \* HST 100mm \*A\*

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Siegenia TITAN**

*kř. profil klika*

1 HST\_A 998 **HS300 Schema A Levé**

2 HST\_A **Pevné křídlo pravé**

*pole tl. výplň*

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 SRAŽENÉ HRANY

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6 SRAŽENÉ HRANY

Přídavný profil: PURENIT pro HST portály v.140mm

*Zaskl.lišty:* rovné

*Vyztužení:* standard

*Odvodnění:* **dopředu**

***04-obývací pokoj***

***BARVA VNITŘNÍ KLIKY HST STŘÍBRNÁ - UPŘESNIT!!!***

*Parametry dle křídel:*

1 Barva vnitřní kliky stříbrná EV1

1 Barva venk.madélka (příp.kliky) stříbrná EV1

Rozměr: 2990 x 2483 mm Počet rám.profilů: 4 ;Plocha: 7.027 ;Hmotnost: 257 ;Počet oken: 1

**2**

**2 ks**



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Odvodnění:* **dopředu**

***04-obývací pokoj***

Rozměr: 1470 x 1440 mm Počet rám.profilů: 4 ;Plocha: 2.117 ;Hmotnost: 77 ;Počet oken: