

Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Odvodnění:* **dopředu**

***06-ložnice***

Rozměr: 1970 x 1440 mm Počet rám.profilů: 4 ;Plocha: 2.837 ;Hmotnost: 103 ;Počet oken: 1

**5A**

**2 ks**



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Odvodnění:* **dopředu**

***06-ložnice***

Rozměr: 1970 x 1440 mm Počet rám.profilů: 4 ;Plocha: 2.837 ;Hmotnost: 103 ;Počet oken: 1

**5A**

**2 ks**



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Odvodnění:* **dopředu**

***06-ložnice***

Rozměr: 1970 x 1440 mm Počet rám.profilů: 4 ;Plocha: 2.837 ;Hmotnost: 103 ;Počet oken: 1

**5A**

**2 ks**



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

*Zaskl.lišty:* standard

*Vyztužení:* standard

*Odvodnění:* **dopředu**

***06-ložnice***

Rozměr: 1970 x 1440 mm Počet rám.profilů: 4 ;Plocha: 2.837 ;Hmotnost: 103 ;Počet oken: 1

**5A**

**2 ks**



Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**

Rám: OPTIMAL 3D okenní 72mm/81mm 7kom.

Křídlo: 2 \* OPM 3D standard 78mm-7kom.okenní

*interiér*  /  *exteriér*

Barva: **Bílá**/**Metbrush Anthrazit**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**

*kř. profil klika*

1 D378 500 **O levé**

2 D378 500 **OS pravé - mikroventilace**

*pole tl. výplň*