**poptávající:** **Zdenek Stoklásek**

A: Příčka ll 711, 760 01 Zlín

T: 608 315 514

E: zstoklasek@gmail.com

1 ks

Profil: SOFTLINE 78 / dřevěné okno

Dřevina: smrk - napojovaný

Barva: S03 GOLD TEAK SV/S03 GOLD TEAK SV

Výplň: 6/20/4 Ug=1,1

Silikon: transparentní

Kování: otvíravé-sklopné pravé

Křídlo: okenní křídlo

Okapnice: stříbrná

Těsnění: hnědé

Rozměry: 1060x2325mm

Hmotnost: 85.826kg

Typ kování: Maco

Multi-Matic

stříbrná

BEZ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DRÁŽKY

cena/mj

cena celkem

1 ks

Profil: SOFTLINE 78 / dřevěné okno

Dřevina: smrk - napojovaný

Barva: S03 GOLD TEAK SV/S03 GOLD TEAK SV

Výplň: 6/20/4 Ug=1,1

Silikon: transparentní

Kování: otvíravé-sklopné pravé

Křídlo: okenní křídlo

Okapnice: stříbrná

Těsnění: hnědé

Rozměry: 1060x2325mm

Hmotnost: 85.826kg

Typ kování: Maco

Multi-Matic

stříbrná

BEZ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DRÁŽKY

cena/mj

cena celkem

1 ks

Profil: SOFTLINE 78 / dřevěné okno

Dřevina: smrk - napojovaný

Barva: S03 GOLD TEAK SV/S03 GOLD TEAK SV

Výplň: 6/20/4 Ug=1,1

Silikon: transparentní

Kování: otvíravé-sklopné pravé

Křídlo: okenní křídlo

Okapnice: stříbrná

Těsnění: hnědé

Rozměry: 1060x2325mm

Hmotnost: 85.826kg

Typ kování: Maco

Multi-Matic

stříbrná

BEZ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DRÁŽKY

cena/mj

cena celkem

12.019

12.019

1 ks

Profil: SOFTLINE 78 / dřevěné okno

Dřevina: smrk - napojovaný

Barva: S03 GOLD TEAK SV/S03 GOLD TEAK SV

Výplň: 6/20/4 Ug=1,1

Silikon: transparentní

Kování: sklopné křídlo

Křídlo: okenní křídlo

Okapnice: stříbrná

Těsnění: hnědé

Rozměry: 1425x555mm

Hmotnost: 36.560kg

Typ kování: Maco

mit Breitenteil

stříbrná

KLIKA VLEVO

1 ks

Profil: SOFTLINE 78 / dřevěné okno

Dřevina: smrk - napojovaný

Barva: S03 GOLD TEAK SV/S03 GOLD TEAK SV

Výplň: 6/20/4 Ug=1,1

Silikon: transparentní

Kování: 2 \* sklopné křídlo

Křídlo: 2 \* okenní křídlo

Okapnice: stříbrná

Těsnění: hnědé

Rozměry: 2890x555mm

Hmotnost: 67.189kg

Typ kování: Maco

mit Breitenteil

stříbrná

mit Breitenteil

stříbrná

sloupek 110mm

cena/mj

cena celkem

1 ks

Profil: SOFTLINE 78 / dřevěné okno

Dřevina: smrk - napojovaný

Barva: S03 GOLD TEAK SV/S03 GOLD TEAK SV

Výplň: 6/20/4 Ug=1,1

Silikon: transparentní

Kování: 5 \* sklopné křídlo

Křídlo: 5 \* okenní křídlo

Okapnice: stříbrná

Těsnění: hnědé

Rozměry: 7405x575mm

Hmotnost: 178.543kg

Typ kování: Maco

mit Breitenteil

stříbrná

mit Breitenteil

stříbrná

mit Breitenteil

stříbrná

mit Breitenteil

stříbrná

mit Breitenteil

stříbrná

sloupek 110mm

cena/mj

cena celkem

47,580 m

539,770 kg

Celková hmotnost oken

14,15 m²

04

48,730 m

Montáž oken

rozměr: x Š:30260,00 x V: 17320,00

cena/mj

cena celkem

05

47,580 m

Demontáž oken 11-50 bm

rozměr: x Š:30260,00 x V: 17320,00

cena/mj

cena celkem

06

47,580 m

Likvidace oken

rozměr: x Š:30260,00 x V: 17320,00

cena/mj

cena celkem

07

47,580 m

Zednické zapravení euro za euro-interiér

rozměr: x Š:30260,00 x V: 17320,00

cena/mj

cena celkem

08

47,580 m

Zednické zapravení venkovní

rozměr: x Š:30260,00 x V: 17320,00

cena/mj

cena celkem

09

3 ks

Odstranění cihlového obkladu z exteriéru balk. dveří

cena/mj

cena celkem

010

1 ks

Demontáž rohu sestavy oken

cena/mj

cena celkem

011

1 ks

Sekání kolem oken ze tří stran drážka 30x150mm - 33m

cena/mj

cena celkem

012

2 ks

parotěsná páska IZO-TECH TWIN WIN 70mm

rozměr: x Š:

Jedn. cena (54,780 m \* kč = kč)

cena/mj

cena celkem

013

47,580 m

montáž parotěsné pásky oboustranné TWIN WIN

rozměr: x Š:

cena/mj

cena celkem

014

11 ks

Okenní klika Harmony přírodní elox F1 čtyřhran 7x7x32mm

rozměr: 0

cena/mj

cena celkem

Vnitřní parapety a kachličky budou při demontáži oken zničeny, exteriérové se můžou zachovat. Pouze u pol. 4 může dojít ke zničení, jestliže je parapet s vedlejším oknem vcelku.

Vzhledem k rozsahu poškození nedoporučujeme repase oken. Poškození oken zasahuje do hloubky rámů, proto je nutné okna kompletně vyměnit.

Suma položek

Sleva z výrobků

Suma bez DPH