Typ: A100/25 LK

Pohon BECKER, max. 270kg, 3x400V, 4m kábel, mech. koncová spínače, uchytávacie

platne a krúžky, 1 ks

Typ: PK BDC 7m/m

12 žilový kábel pre riadiacu elektroniku BDC-i440R, 7m, mechanické koncové spínače, 1 ks

Typ: BDC-i440R sadaO

Riadiaci systém 3-tlačidlo, optická lišta, prepojenie špirálovým káblom, prepojovacia

krabička, montážne uholníky 2ks, IP54, počítač cyklov, autom. zatváranie nastavenie na presný čas v sekundách, voľný výstup 24V, 1 ks

Typ: RPNRO

Reťaz pre núdzový režim otvárania - 1m, 8 m

Typ: OX2

Prijímač univerzálny 2-kanálový,predkáblovaný, 433,92 MHz, 1 ks

Typ: FLO2RS

Vysielač 2-kanálový, plávajúci kód 433,92 MHz, 2 ks

2017-09-11