a) dozajištění krovu a zdiva, b) odvlhčení zdiva: vše včetně prováděcího projektu, pokud je třeba.
1. vyztužení krovu  ocel. prvky
1.	NÁVRH OPATŘENÍ - KROV
Vaznice a vazné trámy je nutné posílit, případně vynést na svislé nosné prvky např. následujícím způsobem:

Vazné trámy do rozpětí cca 7m posílit bočními příložkami 2x U240. Příložky uložit až na podpory, v uložení vypodložit např. roznášecí plechovou plotnou, kterou je nutné podmaltovat. S vaznými trámy budou příložky propojeny svorníky M16 á 0,5m, mezi ocelové a dřevěné prvky v místě svorníku doporučuji vložit kruhové hmoždíky ocelové jednostranné typu Bulldog průměru 75-90mm.
Realizace bude nutná s částečným otevřením střešního pláště pro montáž ocelových nosníků, vazné trámy je nutné vystojkovat, bude tedy nutný rovněž zásah do podhledu. Z důvodu průhybu trámů bude nutné provést odlehčení střechy (sejmutí skládané krytiny).

Vazný trám na rozpětí cca 11,5m bude zpříložkován pomocí bočních příložek 2x U240 a vynesen příčným nosníkem 2x HEA200 na nosné zdivo, resp. nově navrhovaný pilířek z tvárnic ztraceného bednění 400x400mm (s vloženou svislou výztuží a bet. zálivkou C20/25), který se založí na zemní vrut / mikropilotu STATIPILE 100 předpokládané délky 4m (upraví se na místě podle skutečné geologie). Mikropilota se zainjektuje do jádrového vrtu, vibrace je nepřípustná z důvodu rizika poškození zdiva. Důvodem takového řešení jsou rizika vyplývající z přitížení stávajícího zděného pilířku 400x600mm. Tento pilířek včetně základu neznámé únosnosti by byl přitížen silou řádově 3x větší než je jeho stávající zatížení.

Vaznice 140/150 navrhuji posílit ocelovou příložkou U160, resp. U140, přikotvenou svorníky M12 po 0,5m s kruhovými jednostrannými hmoždíky typu Bulldog průměru 75mm.

Průvlak P1:  Nutno ověřit skutečné provedení. Průvlak 3x I180 na světlé rozpětí 6,2m nevyhoví při uvažování zatížení podhledem, tepelnou izolací, užitným zatížením 75 kg/m2, reakcemi z vazného trámu a nadezdívkou z jedné řady tvárnic Porotherm výšky  0,25m. Navrhuji posílit např. navařením U 220 ze spodního líce průvlaku. Profil U 220 se navaří na ležato s přírubami nahoru v celé délce. Dojde ke snížení spodní hrany průvlaku o 80mm. Alternativně lze posílit např. navařením profilů 2x HEB100 apod.

2. NÁVRH OPATŘENÍ - ZDIVO

Jako preventivní statické opatření k zabránění dalšímu rozvoji poruch navrhuji provést sešití zdiva v nárožích objektu, v horní části pod pozednicí helikální nerezovou výztuží průměru 8mm, osazenou přes roh v délce cca 1,5m za roh a ve 3-4 výškových úrovních. První úroveň cca 150mm pod pozednicí a dále v rozestupech cca 300-400mm. Helikální nerezová výztuž se osazuje do drážek ve zdivu, kde v celé délce vlepí do drážky a nahrazuje např. chybějící nebo nedostatečně provedené pozední věnce.

3.	NÁVRH OPATŘENÍ – NEDOSTATEČNÁ HYDROIZOLACE OBVODOVÉ STĚNY
Jako nejjednodušší řešení doporučuji obvodovou stěnu v v délce 77 m (viz výkres) obkopat do hl. cca 1,2 metru, zateplit základy proti mrazu, zavést drenáž a ke stěně osadit nopovou folii s nopy 40 mm následně zasypat štěrkem, nahoře nopovou folii ukončit ochrannou lištou.