Oplechování atiky střechy
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 500 mm
včetně kotvení, přesah min. 30 mm před rovinu fasády, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do ŽB věnce atiky-45,0 bm

Žlab nad terasou
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 350 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do nosníku, včetně pomocných konstrukcí a kotvení-117,0 bm

Krytí okapního žlabu nad terasou
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 450 mm
včetně kotvení -117,0 bm

Žlab pod dlažbou terasy
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 350 mm
včetně kotvení přes poplastovanou okapnici chycenou kotvou souvrství pro navaření PVC hydroizolace, tech. standard Viplanyl
- podpěrrná konstrukce z desek OSB-159,0 bm

Krytí žlabu pod dlažbou terasy
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 680 mm
včetně koteveních úponek, spojovacího materiálu, dilatací m 159,0

Oplechování atiky střechy
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 680 mm
včetně kotvení, přesah min. 30 mm před rovinu fasády, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do ŽB věnce atiky m 17,0

Oplechování mezery mezi objekty
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 250 mmOplechování mezery mezi objekty
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 250 mm m 1,0

Oplechování vnějšího okenního parapetu francouzských oken
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 215 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu okenOplechování vnějšího okenního parapetu francouzských oken
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 215 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu oken m 335,0

Oplechování atiky u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 630 mm
včetně kotvení se spádem 5% směrem do vnitřní strany plochy střechy, přesah min. 30 mm před rovinu fasády, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do ŽB atiky počet příponek dle dodavatele
Oplechování atiky u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 630 mm
včetně kotvení se spádem 5% směrem do vnitřní strany plochy střechy, přesah min. 30 mm před rovinu fasády, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do ŽB atiky počet příponek dle dodavatele m 35,0
oplechování atiky u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 450 mm
včetně kotvení se spádem 5% směrem do vnitřní strany plochy střechy, přesah min. 30 mm před rovinu fasády, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do ŽB atiky počet příponek dle dodavatele oplechování atiky u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 450 mm
včetně kotvení se spádem 5% směrem do vnitřní strany plochy střechy, přesah min. 30 mm před rovinu fasády, oplechování bude kotveno přes dřevěný prvek do ŽB atiky počet příponek dle dodavatele m 8,0

Oplechování u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 250 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu okenOplechování u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 250 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu oken m 8,0

Oplechování u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 200 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu okenOplechování u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 200 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu oken m 21,4
Oplechování u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 150 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu okenOplechování u sousedního objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 150 mm
včetně kotvení, oplechování bude kotveno do skadby a k rámu oken m 21,4

Oplechování u nároží objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 305 mm
včetně kotevních úhelníků (žárově zinkovaných) množství dle dodavatele a kotevních prvků, viz detail D_2_11a Oplechování u nároží objektu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 305 mm
včetně kotevních úhelníků (žárově zinkovaných) množství dle dodavatele a kotevních prvků, viz detail D_2_11a m 95,0
oplechování napojení atiky na svislou stěnu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 120 mm
L ohyb na celou šiřku atiky, konec u střešní části vytažen za oplechování atiky, při uhnut směrem dolů a roh vytažení u stěny sežíznut pod 45° od zdi. Svislá část na konci přehlá a odehnutá od fasády, kde je připojovací spára zatmelena, kotveno mechanicky do fasády a nalepeno na oplechování atiky. Dodávka včetně kotevních prvkůoplechování napojení atiky na svislou stěnu
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 120 mm
L ohyb na celou šiřku atiky, konec u střešní části vytažen za oplechování atiky, při uhnut směrem dolů a roh vytažení u stěny sežíznut pod 45° od zdi. Svislá část na konci přehlá a odehnutá od fasády, kde je připojovací spára zatmelena, kotveno mechanicky do fasády a nalepeno na oplechování atiky. Dodávka včetně kotevních prvků m 0,6

Oplechování zábradlí lodžie bytů v 2.NP
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 170 mm
- včetně kotvení se spádem 1° směrem od objektu a přesahem min. 30 mm před rovinu výplně zábradlí - fasády, oplechování bude kotveno do obvodové stěny a k rámu zábradlí

Oplechování zábradlí lodžie bytů v 2.NP
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 170 mm
- včetně kotvení se spádem 1° směrem od objektu a přesahem min. 30 mm před rovinu výplně zábradlí - fasády, oplechování bude kotveno do obvodové stěny a k rámu zábradlí m 15,5

Oplechování napojení fasády na sokl
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 150 mm
včetně kotvení se spádem 7° směrem od objektu a přesahem min. 30 mm před rovinu fasády oplechování bude kotveno do obvodové stěny

Oplechování napojení fasády na sokl
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 150 mm
včetně kotvení se spádem 7° směrem od objektu a přesahem min. 30 mm před rovinu fasády oplechování bude kotveno do obvodové stěny m 16,5

Dešťové svody na dvorních fasádách (severní a východní)
- Lakovaný pozink tl. 0,6 mm, RŠ 315 mm
kruhový profil Ø100mm včetně příponek (objímek), spojovacího materiálu, kolen, kotlíků a kotevního materiálu pro svody v nekorodující úpravě m 96,5