1. **1 ks = 1200x2100mm   (okno do rušné ulice)**

– Plastové okno, pětikomorový profil, otvíravé, výklopné, jednokřídlé s tepelně izolačním dvojsklem, vnitřní barva okna a parapet - bílá, vnější barva okna – hnědá, parapet (Stabicor) – hnědý, zvuková izolace okna Rw=43db ( nebo 42db)

1. **3ks = 1200x2100mm**

– Plastové okno, pětikomorový profil, otvíravé, výklopné, jednokřídlé s tepelně izolačním dvojsklem, vnitřní barva okna a parapet - bílá, vnější barva okna – hnědá, parapet (Stabicor) – hnědý

1. **2ks = 1200x1800mm**

– Plastové okno, pětikomorový profil, otvíravé, výklopné, jednokřídlé s tepelně izolačním dvojsklem, vnitřní barva okna a parapet - bílá, vnější barva okna – hnědá, parapet (Stabicor) – hnědý

1. **1ks = 1200x2900mm  - levé,  (balkonové dveře do rušné ulice)**

– Plastové balkónové dveře s horním světlíkem, pětikomorový profil, otvíravé, výklopné, jednokřídlé s tepelně izolačním dvojsklem, vnitřní barva dveří - bílá, vnější barva dveří – hnědá, zvuková izolace okna Rw = 43db ( nebo 42db)

1. **1ks = 900x2900mm – levé,  (balkonové dveře do rušné ulice)**

– Plastové balkónové dveře s horním světlíkem, pětikomorový profil, otvíravé, výklopné, jednokřídlé s tepelně izolačním dvojsklem, vnitřní barva dveří - bílá, vnější barva dveří – hnědá, zvuková izolace okna Rw = 43db ( nebo 42db)