**Technická specifikace**

**Kovová vrata a dveře**

Provedení: plná vratová a dveřní křídla oboustranně opláštěná,

S vloženou izolační výplní (členění opláštění dle stávajících výplní)

Součinitel prostupu tepla: U= 5,9 W/m2K

Zárubeň: úhelníková s drážkou pro vložení profilového těsnění

Závěsy: počet závěsů dle stávajících výplní, osadit min. 1 ks třmenového závěru proti vysazení křídla

Zajištění: na otevíravém křídle zámek,

na pevném křídle rozvorový mechanizmus, nebo zástrče

proti zavření křídel stavěcí zarážky

Nátěr: podrobnosti viz tabulky prvků, oboustranně modrá RAL 5010