1. **Šroubový kompresor**

vzduchem chlazený

výkon mototu : 22 kW

výstupní tlak : 10 bar (p)

sací výkon : 3,21 m3/min pri 10 bar

el. napájení : 400V/50Hz

**2. Kondenzační sušič**

výkon : 4,00 m3/min

tlakový rosní bod : +3 °C

**3. Filtr**

výkon : 5,00 m3/min

účinnost filtru 1 mikron

**4. Filtr**

výkon : 5,00 m3/min

účinnost filtru 0,01 mikron, zbytkový olej 0,01 mg/m3

**5. Odlučovač olej-voda**

výkon : 5,00 m3/min 3,50 m3/min

**6. Stojatý objem 1000 l**

včetně armatur a pasportu