V Žiline 2.6.2015

**CP 20150602**

**1.1 Posuvná brána samonosná s príslušenstvom**

**Rám:** jokel 60/40/3 mm

**Výplň:** plastové drevo - latka 100/10 mm

**Šírka otvoru:** 4800 mm

**Šírka brány:** 6240 mm

**Výška brány:** 1300 mm

**Povrchová úprava brány:** žiarové zinkovanie

**Príslušenstvo:** samonosný systém

**1.2** **Pohon pre posuvnú vjazdovú bránu FAAC C720**

Elektromechanický pohon FAAC C720 **s rýchlosťou posunu 18 m / min.** pre posuvné brány s maximálnou hmotnosťou do 400 kg určený pre privátne použitie s novou redukciou (patent FAAC), vysokou mechanickou účinnosťou (väčšou než 80 %), elektronickou riadiacou jednotkou s enkodérom a reverzom pri detekcii prekážky a magnetickým koncovým spínačom.

Technická špecifikácia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Napájanie** | 230 V ac 50 Hz |  | **Rýchlosť brány** | 18 m/min |
| **Napájanie motoru** | 24 V dc |  | **Prevádzková teplota** | -20 °C až +55 °C |
| **Príkon** | 220 W |  | **Hmotnosť pohonu** | 8 kg |
| **Prúd** | 7 A |  | **Koncové spínače** | Magnetické |
| **Elektromotor** | 3 200 ot./min. |  | **Trieda krytia** | IP 44 |
| **Krútiaci moment** | 18 Nm |  | **Rozmery (š × v × h)** | 300 × 180 × 280 mm |
| **Tlačná sila na bránu** | 320 N |  |  |  |

Sada obsahuje: - pohon s prijímačom, maják 1ks, fotobunky 1 pár, diaľkový ovládač 4-kanál 1ks, kľúčový spínač 1ks, ozubený hrebeň

**2. Plotová bránka**

**Rám:** jokel 60/40/3 mm

**Výplň:** plastové drevo - latka 100/10 mm

**Šírka otvoru:** 1600 mm

**Výška brány:** 1300 mm

**Povrchová úprava brány:** žiarové zinkovanie

**Príslušenstvo:** závesy, kovanie, elektrozámok

**3. Plotové dielce**

**Rám:** jokel 60/40/3 mm

**Výplň:** plastové drevo - latka 100/10 mm

**Šírka otvoru:** 2 x2550 mm, 2 x 2900 mm

**Výška dielca:** 900 mm

**Povrchová úprava:** žiarové zinkovanie

**Záruka:**

**Dodacia lehota**:

**Obch. podmienky:**