Popis.

Současná garáž má rovnou střechu s lepenkou

Bourání: 1m komínu, štít nad vraty, betonovou plochu 1, lehkou střechu z laminátové krytiny nad betonovou plochou 1 a 2

Stavba

Vyzdění nového komínu

Vyzdít dva sloupky 400x500 ze ztraceného bednění pro prodloužení valbové střechy a vytvořit terasu cca 300 mm nad zemí na betonové ploše 1 a 2 + další ploše, celková plocha terasy 4000x4000 .Konečná úprava terasy dlažba. Terasa bude mít na všechny tři strany terasové schody zapuštěné do terasy (nejsou zakresleny). Sloupky ze ztraceného bednění obklad pásky z přírodního kamene. Krov v místě terasy ze spodní strany palubky+nátěr. V palubkách zhotovit vlez . Na kleštiny nad terasou upevnit fošny v celé délce terasy pro zajištění pochozu nad terasou. Základy pro sloupky a obvodovou zeď terasy. Obvodová zeď terasy ze ztraceného bednění bez obkladu

Vyzdění tří sloupků ze ztraceného bednění pro protažení valbové střechy pro zakrytí přístřešku. Podlaha přístřešku štěrk + betonové obrubníky +betonové dlaždice 500x500 Při zdění sloupků zazdít držáky pro dřevěné latě, na které by bylo možné přišroubovat trapézový plech pro zakrytí dvou stěn

Střecha valbová , krytina taškový plech Satjan tmavě hnědý, folie pod krytino, trámy 14x16, latě 6x4 vše konzervace dle domluvy + nátěr proti plísním a červotoči. Klempířské prvky Satjan-5 svodů; Zateplení části garáže a prostoru terasy nad palubkami tl cca 200 mm. Zakrytí tepelné izolace folií. Přesahy střechy zakrýt palubkami + nátěr

Modrá barva –současný stav

Zelená-přístavba

Rozměry v mm

3000

4000

4000

16000

6000

dveře

Betonová plocha 1

Betonová plocha 2

schod

Vyzděný štít nad vraty-výška cca 750

garáž

Komín 300x300

Sloupky ze ztraceného bednění