Madla.tiff

**Pol. 1 :**

Otevřené pryžové madlo ("grip", držátko, rukojeť) pro uchopení nástavce;

* válcovitý tvar ev. se zesílenými koncovými částmi;
* délka cca 100 - 130 mm, průměr pro uchopení cca 30 - 35 mm;
* povrchem hladký ev. opatřený nějakým dezénem pro lepší uchopení;
* musí jít navléknout na ALU trubku průměr 22 mm opatřenou komaxitovou povrchovou úpravou a pevně tam držet.