# Okna, sítě, parapety vnitřní a venkovní, a dveře - 49 oken + 3 dveře

# provedení zlatý dub oboustranně, okenní kliky bezpečnostní

# P1: 5xPravé, 4xLevé

# P2 – L, L, P: 13 x

# P3 – P: 4x, lze ovládat lankem?!

# P4 – P: 6x, ovládání lankem?

# P5 – L dveře, okno pevně v rámu: 6x

# P8 (2440/2560): 3x

# P6 – L, L, P: 4x

# Px (1770/1550): 1x

# Py (2370/1500): 1x

# Pz (2320/1480): 1x

# P7 – P, P: 1x, ovládání lankem?

# Ps – 1x

# Pp – 1x

# Dveře A levé venkovní bezpečnostní – 1x